


// Instantiate the module
(* BOX_TYPE = "user_black_box" *)
system instance_name (
    .fpga_0_Generic_GPIO_GPIO_IO_pin(fpga_0_Generic_GPIO_GPIO_IO_pin), 
    .fpga_0_clk_1_sys_clk_pin(fpga_0_clk_1_sys_clk_pin), 
    .fpga_0_rst_1_sys_rst_pin(fpga_0_rst_1_sys_rst_pin)
    );



